

 **Изделия фасонные «Ирвеле» №8**

**12.04.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **В (мм)** | **А****(мм)** | **А1****(мм)** | **Эскиз** | **Цена за** **2 м.п. (руб.)** |
| **Оц.** | **Ral** |
| Конёк крыши «стандарт» | 312 | 156 | - | 01 Конёк крыши стандарт | 500 | - |
| 500 | 250 | - | 800 | - |
| Конёк крыши «стандарт с поджимом» | 312 | 141 | - | 02 Конёк крыши стандарт с поджимкой | 500 | 610 |
| 333 | 151 | - | 530 | 650 |
| 416 | 193 | - | 665 | 815 |
| 500 | 235 | - | 800 | 980 |
| 625 | 297 | - | 1000 | 1225 |
| Конёк крыши «евро» | 312 | 101 | 30 | 03 Конёк крыши евро | 500 | 610 |
| 416 | 148 | 40 | 665 | 815 |
| Конёк крыши «сферический»Lmax=1250 мм | 416 | - | - | Фрагмент.jpg | Стоимость за L=1250 мм |
| 415 | 510 |
| Планка торцевая | 250 | 90 | 90 | нов тор.jpg | 400 | 490 |
| 312 | 152 | 90 | 500 | 610 |
| 312 | 120 | 120 | 500 | 610 |
| Планка торцевая | 250 | - | - | торцевуха.jpg | 400 | - |
| Планка торцевая для гонтовой кровли | 208 | 90 | 48 | торцевая для гонт | 335 | 410 |
| 250 | 125 | 60 | 400 | 490 |
| Накладка ендовы | 312 | 91 | - | 09 Накладка ендовы | 500 | 610 |
| 416 | 143 | - | 665 | 815 |
| Планка торцеваясложная | 250 | 90 | 90 | **\\Ilya\123\Сканер!!!\Изделия\торцевая сложная.jpg** | 400 | 490 |
| 312 | 152 | 90 | 500 | 610 |
| 312 | 120 | 120 | 500 | 610 |
| Ендова внутренняя | 416 | 178 | - | \\Ilya\123\Сканер!!!\Изделия\Ендова нижняя.jpg | 665 | 815 |
| 625 | 282 | - | 1000 | 1225 |
| 1000 | 470 | - | 1600 | 1960 |
| Откос металлический  | - | - | - | \\Ilya\123\Сканер!!!\Изделия\Откосы.jpg | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **В (мм)** | **А****(мм)** | **А1****(мм)** | **Эскиз** | **Цена за** **2 м.п. (руб.)** |
| **Оц.** | **Ral** |
| Планка карнизная(Тип 1) | 208 | 80 | - | карнизная.jpg | 335 | 410 |
| 250 | 122 | - | 400 | 490 |
| Планка карнизная(Тип 2) | 208 | 93 | - | **карнизная планка** | 335 | 410 |
| 250 | 135 | - | 400 | 490 |
| Снегозадержатель большой | 416 | - | - | 10 Снегозадержатель | 665 | 815 |
| Снегозадержатель малый | 312 | - | - | снегозадержатель | 600 | 610 |
| Жёлоб трапециевидныйБез ножки | 208 | - | - | Жёлоб трапецевидный без ножкиИзделия СКЛАД трапец.jpg | 335 | 410 |
| Жёлоб трапециевидный с ножкой | 312 | - | - | Изделия СКЛАД тр н.jpg | 500 | 610 |
| Отлив тип А | 125 | 75 | - | отлив а.jpg | 200 | - |
| 156 | 100 | - | 250 | - |
| Парапет (тип 1) | - | А | - | \\Ilya\123\Сканер!!!\Изделия\парапет тип 1.jpg | - | - |
| Парапет (тип 2) | - | А | - | \\Ilya\123\Сканер!!!\Изделия\парапет тип 2.jpg | - | - |
| Лобовая планка | 208 | 153 | - | \\Ilya\123\Сканер!!!\Изделия\лобовая.jpg | 335 | 490 |
| 312 | 257 | - | 500 | 610 |

При производстве используется оцинкованный металл с полимерным покрытием толщиной 0,45мм. Длина изделий до 3150 мм.